{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[7,5,10,5],[18,0,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["公司级安全检查表"]
[" 检查人：",null,null,"检查日期："]
["序号","检查项目","检 查 标 准","检查方法或依据","检查评价"]
[{"$nulls":4},"符合","不符合及主要问题"]
[1,"工艺管理","1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。","查现场\n查记录"]
[null,null,"2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。"]
[null,null,"3、冬季防冻保温、夏季防暑降温措施完好。"]
[2,"设备管理","1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。","查现场"]
[null,null,"2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。"]
[null,null,"3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。"]
[null,null,"4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。"]
[3,"关键装置及重点部位","严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练","查现场及记录"]
[4,"电气管理","严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。","查现场及记录"]
[5,"消防管理","供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。","查看现场"]
[6,"化学品管理","化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。","查现场及记录"]
[7,"安全设施","避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。","查现场及记录"]
[8,"厂房建筑","各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。","查现场及记录"]
[]
["每年不少于四次检查"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}